**אבי ישראלי**

**ת.ז 051674158**

**קבלן מורשה לפירוק ופינוי אסבסט רשיון אסבסט 46024**

**מוסמך ע"י הועדה הטכנית לאבק מזיק במשרד לאיכות הסביבה**

**הנחיות לעבודת פירוק ופינוי אסבסט**

העבודה מתבצעת בכתובת \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

תאריך ושעות הביצוע \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

עיקרי הנחיות לדיירים - המשרד להגנת הסביבה:

* במהלך ביצוע העבודה – הכניסה לשטח העבודה מותרת לעובדי הקבלן ומפקחי האסבסט בלבד
* יש להמנע משהייה ממושכת בשטח הפתוח שבסמיכות לאתר בעת ביצוע העבודה
* בעת ביצוע העבודה על דיירי הבניין לסגור פתחי מבנים, כגון דלתות, חלונות ומזגנים המכניסים אוויר מחוץ למבנה